BOY VE KİLO ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Cihazın ışıklı LCD ekran göstergesi olmalıdır.

2.0-200 kg arası 50 gr hassasiyetle tartım yapabilmelidir.

3.Cihazın vücut su ve yağ oranı gösterme özelliği olmalıdır.

4.Cihaz boy uzunluğu ,vücut ağırlığı, metabolik yaş, kemik mineral kütlesini, yağ ve su oranını aynı anda ekranda gösterme özelliği olmalıdır.

5. Cihaz bölgesel yağ ve kas analizi yapabilmelidir.

5.Geriye çağrılabilir hafıza özelliği sayesinde daha önce yapılan ölçümleri görme ve ölçümler arası fark analizi yapabilmelidir.

6.Cihaz, kullanılacak olan bilgisayara Bluetooth, Wifi veya bir kablo aracılığıyla bağlanmalı ve ölçümü yapılacak kişinin verileri otomatik bir şekilde cihaz ile bilgisayar arasında aktarılabilmelidir.

7. Cihazın kalibrasyon özelliği bulunmalıdır.

9.Boy ölçme çubuğu istenildiğinde duvara da monte edilerek kullanılabilmelidir.

10.Boy ölçme çubuğu teleskopik özellikte olup paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.

11.Boy ölçer 60-200 cm arası 1mm hassasiyet ile ölçüm imkanı sunmalıdır.

12.Cihazın kullanılmadığı zaman kendi kendine kapatma özelliği olmalıdır.

13. Kauçuk lastik ayak sayesinde cihaz stabil çalışır ve zeminden kaymaz olmalıdır.

14. Aşırı yük ve darbelere karşı sağlam olmalıdır.

15. 2 yıl teknik servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.